!MOVE "400 TO <16,1,14,0>	! Set up analog input module
MOVE <0,1,14,0:15> TO BUFFER	! Read out analog input module
