
	  ☆  ★					    . ☆   .
     ★	 . ☆ .	   國喬彩色漢碟中文 ６．２２ 更新版補充說明	 ☆ .
	☆  .  .					       ☆  ★
								 .
 ╭──────────────────────────────────╮
 │								       │
 │  您好：							       │
 │								       │
 │	 謝謝您對國喬中文的使用與支持。您在使用國喬中文系統時，有不明  │
 │	 瞭的地方或想立即瞭解國喬任何系統的特色，不妨撥通電話給國喬，  │
 │	 我們會有專人為您服務。					       │
 │								       │
 │	 軟體的開發是各方面智慧的結晶，最重要的就是使用者的寶貴經驗與  │
 │  意見，國喬衷心希望您能隨時賜予批評與指教，您寶貴的意見將會是國喬  │
 │  成長的資源，也可能是中文系統發展的新里程。			       │
 │								       │
 │	 敬請各位不吝賜教。  謝謝！				       │
 │								       │
 │								       │
 ╰──────────────────────────────────╯


     以下是本說明之目錄索引，您可以用搜尋的方式快速尋找，祝您好運！

   ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

     一. ６．２２版與６．２０版之相異處
     二. ６．２２版適用之環境
     三. ６．２２版之功能特色
     四. ６．１５版之系統特色
     五. 問題諮詢


   ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


     一. ６．２２版與６．２０版之相異處

	1. 螢幕控制程式	CVS-H、CVS-VGA、SVAG-H、SVGA-S 等，增加功能如下所示：
	    a. 參數 /S 即可開簡體字中文（要先將簡體字安裝到中文子目錄中）。
	    b. 可偵測 DOS 中之 SET 變數
	       例： SET	KC = C:\KC60	 // CVS	自動至 C:\KC60 讀取字型檔
	    c. 新增支援	S3 86C911 、AHEAD V5000B 卡執行	SVGA 之	CVS
	    d. 新增 CVS	之參數可指定卡之型式
	       例： SVGA-H /V =	N	 // N =	 1 表 ET3000
					 //	 2 表 ET4000
					 //	 3 表 TRIDENT 8800
					 //	 5 表 TRIDENT 8900,9000
					 //	 6 表 OAK OTI-067
					 //	 7 表 WDC 90C30	90C31
					 //	 8 表 S3 86C911
					 //	10 表 AHEAD V5000B
					 // N <	 0 表 SVGA+HCG
	    e. 新增 CVS	顯示文字之屬性可切為 IBM 5550 之屬性
	       例： [ESC](STA 0)	 // 設為正常模式
		    [ESC](STA 1)	 // 設為 IBM 5550 模式
					 //	INT CALL 為
					 //	    AX = CC27H
					 //	 ┌ BL = 0H	    ;NORMALL
					 //	 │    = 1H	    ;IBM 5550
					 //	 └    = FFH	    ;READ
					 //	CALL INT 10H

	2. KCCTRL 增加調整中文畫面在螢幕上的位置：
	     n > 0 為向右調整；	n < 0 為向左調整
	   新增	/V 之參數 -- 可調整顯示在螢幕上的位置
	   例：	KCCTRL /V10		( 螢幕向右移 10	個單位 )
		KCCTRL /V-10		( 螢幕向左移 10	個單位 )

	3. CPS 頁暫存區大小之預設值改為	16 K，避免浪費記憶體空間。
	   若要列印較大的字型，請將 CPS	/m 的值設大一點，例如：要印 40
	   的字型，至少要設 32 以上，依此類推。設定時以	16 倍數為主。
	   （註：若您有	EMS 可下 CPS /E	= nn ）

	4. KCIDM 增加有重複字電腦發出警告聲及將重複字中的第一個字顯示在
	   游標所在位置，待按數字鍵選擇時，可再將其取代。
	   [Ctrl]+[Alt]+[V] = 重複字時發聲(/B=1)與不發聲(/B=0)的切換鍵。
	   [Ctrl]+[Alt]+[N] = 重複字之第一個字要顯示(/U=1)與不顯示(/U=0)
			      在游標所在位置的切換鍵。
	   單字輸入 Table 大小節省 45% 。
	   舊的	Table 格式檔 ( kcidm .exe ) 亦可使用。
	   新增功能：
	   如：1. 先在 CONFIG.SYS 檔中加上 KC=C:\KC60
	       2. KCIDM	 CHANGJEI.IDM /D=KC
		  KCIDM	 將把臨時辭彙檔	KCUSRIDM.IDM 建在 C:\KC60
		  不然辭彙檔將建在目前目錄底下
	   TABLE 新增參數
		 在本文檔中加 /1=1  ( 表示所建的自建辭彙中只有單字，沒
				      有辭則轉換程式將以字的方式處理。)
	   增加	IBM 注音鍵盤功能
		KCIDM PHONETIC.IDM /E=1	 → 倚天注音鍵盤
				   /E=2	 → IBM	注音鍵盤
				   /E=3	 → 神通注音鍵盤
				   /E=4	 → 精業注音鍵盤
	5. 辭彙檔格式中新增參數	/M，可利用鍵盤右邊的數字鍵，畫單線全形表格。
	   參數：/M=n
		 n = 0 右邊數字鍵功能正常。	 (DEFAULT 值)
		 n = 1 SHIFT + 右邊數字鍵 = 畫框功能。

	   格式：	    7	 8     9	 _     _
			   ┌ ─ ┬ ─ ┐     ┌ ─ ┬ ─ ┐
		請先按住
		[Shift]鍵  │	 │    │    0│    │	 0│
		再按左列   4	 5     6
		之代表鍵   ├ ─ ┼ ─ ┤     ├ ─ ┼ ─ ┤

			   │	 │    │    0│    │	 0│
			   1	 2     3	 _     _
			   └ ─ ┴ ─ ┘     └ ─ ┴ ─ ┘

	   增加	Ctrl-Alt-，的功能；在設定輸入法時若有加	/M=1 時，按 Ctrl-Alt-，
	   鍵可切換 /M=1 的功能是動作或不動作。
	   在倉頡、注音輸入法中加入 /M=1 的參數功能 (原先只有嘸蝦米輸入法提供)

	6. 加上	JP-150.COM 之噴墨式印表機驅動程式。
	7. 加上	DJ-500.COM HP 的 DJ-500	之印表機驅動程式。
	8. 加上	DJ-500C.COM 之 HP 彩色印表機驅動程式。
	9. 加上	LBP-4.COM 之 Canon 雷射印表機驅動程式。
       10. 加上	SQ-870.COM 之 EPSON 48 針噴墨式印表機驅動程式。
       11. 加上	IBM5553.COM 之印表機驅動程式。
       12. KCIDM 可配合嘸蝦米輸入法。
	   KCIDM 增加筆劃輸入的功能及可參考其它輸入法的輸入碼。
	   ( 大易輸入法及辭彙輸入法沒有提供筆劃輸入及參考其它輸入法的輸入碼 )
       13. 新增	KCMOUSE.EXE 中文與滑鼠間的界面。
       14. 修改	KCIDM.EXE  在三角輸入法時按 Enter 鍵，則後面自動補 "0"。
       15. 修改	KC3CORN.IDM  Hot Key 從	Ctrl-Alt-F3 改為 Ctrl-Alt-4。


     二. ６．２２版適用之環境

	1. 主機:  IBM PC XT/AT 286 386 及其相容機種 。

	2. 主機記憶體需求： 640	K 以上

	3. 顯示介面卡

	   (1) 單色
	   (2) 彩色 ---	一般 VGA 或 SUPER VGA
	       一般 VGA	卡：曾氏(TSENG)ET3000,ET4000、 TRIDENT	8800,
			    8900,9000、OAK、JUKO、WDC、ACER、ATI、PRISMA
			    等標準VGA卡‥‥。
	       Super VGA卡：曾氏 ET3000、ET4000、TRIDENT系列、OAK 、WDC。

	  注意！若使用ET4000 彩色顯示卡，沒加 HERCULES 卡時，程式無法
		規劃出顯示24*24之字型的格式，只能用  16*16 的字型，此
		時請先執行KCFREE/R將已載入之程式由記憶體中釋放，將螢
		幕控制程式改成顯示16*16	字型之CVS-VGA.EXE。
		有些  SUPER  VGA 也會有同樣的狀況出現，有些甚至連插了
		HERCULES 卡仍然無法顯示	24*24 字型。


	4. DOS 版本為 3.0 以上。

	5. 386 機器配合	DOS 5.0	 及 QEMM 或 QRAM 記憶體管理程式，可以
	   利用	DOS 5.0	LOADHIGH 的功能，使中文不佔用主記憶體。

	6. 磁碟機：硬式磁碟機及一個 1.2	MB 軟式磁碟機，
		   或兩個1.2MB 軟式磁碟機。


     三. ６．２２版之功能特色

	1. 保有大部分 6.15 版之功能及特色。
	2. 配合	386 主機、DOS 5.0  及 QEMM 或 QRAM 等記憶體管理程式，
	   可將中文系統	Loadhigh 到 UMB	中，不佔主記憶空間。
	3. 可分別釋放各個控制程式，不需將中文全部自記憶體中釋放以方便
	   使用各程式的特殊功能。
	4. 不須在開啟中文前先掛上 KCFREE/M 。
	5. 安裝時採用選擇性安裝，不使用的程式或資料可以不載入硬碟中，
	   以節省磁碟空間。
	6. 執行批次檔可用文書處理程式修改，也可利用 KCSETUP程式設定。
	7. 鍵盤控制程式	CKS.COM	 中加入內碼輸入法。不必加掛內碼輸入法
	   的 TABLE，就可以使用內碼輸入法。
	8. 各種輸入法改採資料檔格式，配合萬能辭彙輸入法控制程式使用，
	   同時掛上六種輸入法資料檔，只佔 20 K 的記憶體。
	9. 可以在 Novell、Topware 等網路上使用。
       10. 提供	ETMODE 程式，可使用倚天中文之鍵盤操作模式及列印指令，
	   不必重新記輸入法切換鍵。
       11. 加強	KCCTRL.COM 程式，配合螢幕控制程式，及 KCCTRL 可讀取巨
	   集指令批次檔的功能，最適合寫	DEMO 程式，不需學習程式語言。
       12. 提供	CMEX 規格之造字檔轉換程式，可將有 CMEX 規格的中文系統
	   中所造的字，轉換成國喬中文系統可使用的字。
       13. 提供跨國鍵盤切換程式，不必進	KCP 就可直接切換。
       14. 提供螢幕顯示字型切換程式 CHPAT.COM，可直接切換顯示字型，不
	   需重新設定及開啟中文，就可立即換成不同字型顯示。
       15. 可配合 STAR 彩色系列之印表機，列印紅、橙、黃、綠、藍、紫、
	   黑等七種顏色。


     四. ６．１５版之系統特色

	1. 就這一套即可配合單、彩色(VGA	或 SUPER VGA)顯示器來使用。除
	    HERCULES 卡外，可使用 VGA 卡，分成一般 VGA (顯示 16*16 仿
	    宋體)及 SUPER VGA(顯示 24*24 楷書體)。
	2. 簡、繁體字型之提供(16*16、24*24之仿宋體)。
	3. 可以用在 MS-DOS 3.0 至 DOS 5.0 之上。
	4. 提供倉頡、注音、電報、內碼、辭彙、迷你倉頡、迷你注音、簡體
	   字倉頡、北京拼音 (羅馬拼音) 、廣東拼音輸入法，亦可接受使用
	   者所習慣的其他輸入法，如：三角碼輸入法、大易輸入法（安利資
	   訊授權使用)。
	5. 各種輸入法之輸入碼可相互查詢。
	6. 任何內附輸入法均可配合筆劃來選擇輸入。
	7. 可在進入【倉頡輸入】法時，同時進入全形輸入。
	8. 游標之移動可設定為英文(1 byte)或中文(2 bytes)模式。
	9. 可支援 EMS、HIGH MEMORY、EXTENDED MEMORY等延伸記憶體。
       10. 彩色螢幕及彩色印表機並用時；螢幕列印可執行彩色列印。
       11. 螢幕掃描分成一般掃描及加強掃描（加強掃描主要是用在一些特殊
	   的英文套裝軟體之需要，如 CLIPPER、FOX BASE、.. ）。
       12. CPS之頁暫存區可置於 EMS 上(CPS /E=nn)，以節省記憶體空間。
       13. 公用程式有內碼轉換程式、文字檔排序程式、SELCPD...等。
       14. 螢幕控制程式及字型載入程式可上網路，亦可用在	DOS 4.01
	   PARTITION 大於 32 MB之 HARD DISK 上。
       15. 可將中文系統由記憶體中釋放，回到英文模式，不必重新開機。
       16. 可將狀態區的顏色改變成自己喜歡的顏色。
       17. 所有程式均採外掛式，開啟中文螢幕後，其他控制程式可依個人需
	   要再加掛（也可用批次檔定義），節省記憶體空間。
       18. 提供	BIG-5碼、TCA碼、IBM-5550碼、通用碼、ETMODE BIG-5 碼等
	   五種內碼。
       19. 在 IBM 5550 碼下可輸入日文字。
       20. 提供跨國鍵盤，可輸入美、英、法、德、西、萄等11個國家的文字
	   顯示。
       21. 提供造字程式，使用者可自行造字。
       22. 提供各種印表機驅動程式，發揮各種印表的特色。
       23. 提供螢幕印表機驅動程式(VP.COM)，將列印效果顯示在螢幕上。另
	   外有印表機模擬器(PS.COM)，可模擬各種印表機之列印效果，由螢
	   幕上顯示出來，以免浪費紙張。
       24. 提供視窗型中文環境參數設定程式---KCP.EXE，可線上改變目前系
	   統的整體環境，如：字距、內碼、切換鍵、狀態列設定、切換印表
	   機、跨國功能、螢幕拷貝設定......。
       25. 超強列表功能如：立體字、中空字、方點字、實體字、加底線、邊
	   線、套網、網底、直印、橫印、表格連接、彩色列印、印表密度、
	   超大字.......。
       26. 可配合國喬神龍字型之各種字體來印表，如楷書、隸書、行書、仿
	   宋、宋體、黑體之各級字型。
       27. 提供造字功能，可參考其他字型檔的字型，重新組合成新字，也可
	   定義倉頡碼、注音碼。
       28. 螢幕繪圖功能齊全，顏色設定、畫圓、畫點、讀點、畫派、繪字、
	   紋設定、......等，也可使用中文指定設定。



     五. 問題諮詢

	 若有任何問題，請由以下之方式洽詢本公司客戶服務部 系統諮詢組。

	 1. 電話諮詢： (02) 506-8234

	 2. 傳真諮詢： (02) 506-8238

	 3. 書信諮詢： 台北市 10409 南京東路二段 174 號	8 樓

	 4. BBS	諮詢： BBS 專線	(02) 508-0574

